Star 40. Capitolo 7.

Di Giuseppe Servidio.

Manuale originale adattato per Uiciechi.it.

`***************`

Capitolo 07: Operazioni di base, modi operativi del Braille Star 40.

`***********`

Come abbiamo già detto il Braille Star 40 ha 2 modalità di funzionamento:

nella prima, la così definita modalità EPROM, si può usare il Braille Star 40 soltanto come display Braille o per le operazioni di aggiornamento del Firmware.

Nella seconda modalità, detta modalità interna, saranno disponibili tutte le funzioni.

Il passaggio tra le due modalità può essere fatto durante l'accensione come segue:

se tenete premuto brevemente il tasto <6> entrerete nella modalità firmware.

Potrete riconoscere l'ingresso nella modalità Firmware poiché udirete un beep di tonalità molto alta seguito da un beep più basso che è il segnale di pronto a lavorare.

Il display mostrerà il numero di versione.

Se invece premete rapidamente <8> durante l'accensione entrerete nella modalità EPROM, ascolterete soltanto il tono basso di pronto a lavorare ed il display mostrerà il numero di versione.

Se accenderete il Braille Star 40 senza premere alcun tasto esso ritornerà all'ultima modalità impostata.

Nota: per caricare un nuovo Firmware (Hex files), il Braille Star 40 deve essere in modalità EPROM, mentre per caricare un file di testo deve trovarsi in modalità Firmware.

Notate che non potete iniziare a lavorare con Braille Star 40 fino a quando non udite il tono di pronto a lavorare.

`***************`

Per eventuali chiarimenti, scrivere a: `Giuseppe Servidio <giuseppe.servidio1@alice.it>`_


