Star 40. Capitolo 12.

Di Giuseppe Servidio.

`***************`

Manuale originale adattato per Uiciechi.it.

Capitolo 12: Braille Star 40 come blocco note.

`***************`

Braille Star 40 come blocco note.

Navigare tra i menù:

Accendete il Braille Star 40 e iniziate a navigare tra i menù usando i tasti ``<TRU>`` e ``<TLU>``, come pure i tasti ``<TRD>`` e ``<TLD>``.

Il tasto ``<ENTER>`` attiva le funzioni o apre le voci dei sottomenù, premendo ``<ESC>`` potrete chiudere le funzioni e le voci dei sottomenù precedentemente aperte.

Le combinazioni di tasti ``<SPCL+123>`` e ``<SPCR+a23>``, o ``<SPCL+456>`` e ``<SPCR+456>`` vi porteranno rispettivamente al primo e all'ultimo elemento di un menù.

Nella sezione 5.1 troverete una descrizione dettagliata di tutte le voci di menù.

Scrivere un appunto con il Braille Star 40.

Per scrivere un appunto iniziate con il premere ``<ENTER>`` quando vi trovate sulla voce di menù 'file'.

Sarà visualizzato nuovo file: se premete ``<ENTER>`` adesso, sarà creato ed aperto un file nuovo.

Sulla prima cella del display Braille apparirà il cursore lampeggiante rappresentato dai punti Braille 7 e 8.

Ora potete iniziare a scrivere il vostro appunto.

Se doveste commettere un errore, attivate il tasto backspace premendo la combinazione di tasti ``<SPCL+12>`` o ``<SPCR+12>``.

Potete utilizzare I tasti di cursor routing siti sopra le celle per posizionare direttamente il cursore nella parte desiderata della riga.

Le combinazioni di tasti ``<SPCL+45>`` o ``<SPCR+45>`` cancellano il carattere alla posizione del cursore.

Le combinazioni ``<SPCL+24>`` o ``<SPCR+24>`` sono usate per passare dalla modalità inserimento a quella di sovrascrittura durante la digitazione di un testo.

Un beep basso indica che è stata attivata la modalità di sovrascrittura, mentre un beep alto indica che è attivata la modalità inserimento.

Potete accorgervi immediatamente della modalità in cui vi trovate, poiché nella modalità di sovrascrittura il cursore vi apparirà rappresentato con otto punti lampeggianti e quindi diversamente da quello della modalità inserimento.

Potete rileggere il testo appena scritto utilizzando i comandi di lettura (``<TRD>``, ``<TRU>``, ``<TLD>``, ``<TLU>``) senza muovere il cursore.

Se volete tornare alla posizione del cursore, premete semplicemente il tasto ``<ESC>``.

È anche possibile muovere rapidamente il cursore alla posizione in cui state leggendo premendo semplicemente il tasto corrispondente di cursor routing.

Nella sezione 5.2 sono descritte le funzioni supplementari di ricerca e sostituzione del testo.

`***************`

Per eventuali chiarimenti, scrivere a: `Giuseppe Servidio <giuseppe.servidio1@alice.it>`_

