VAI AGLI ARTICOLI

UICIECHI.IT: GENAIO 2012 - Numero 1.

Apertura porte router Alice Gate W2+.

Di Raffaele Di Donato e Nunziante Esposito.

*********

In questo articolo, tratteremo le modalità con le quali aprire le porte dei router Wi-Fi che vengono consegnati da Telecom ed usati per le connessioni ADSL Alice.

In pratica, si tratta del router di alice che ha le due antenne per la connessione Wireless e per il VOIP.

Questo router non è uguale a quello che non consente la connessione wireless, quindi, ha bisogno di un altro procedimento per aprire le porte per i programmi ai quali serve: per esempio, eMule.

Prima di aprire le porte per un computer, dobbiamo verificare il suo indirizzo IP, quindi, per verificare l'IP del computer che stiamo usando, faremo quanto segue:

- Premere il tasto Windows per Menu avvio.
- Scegliere esegui e premere invio.
- Scrivere cmd e premere invio.
- Premere insert più S per mettere su tutto.
- Scrivere `cd\` e premere invio.
- Scrivere ipconfig, e premere invio.
- Attendere qualche secondo e ci viene riportato il risultato della rete.

Nel prompt di MS-DOS verrà visualizzato il risultato che sarà:

- Nome della scheda.
- Il nostro IP.
- L'IP del router.
- Qualche altro dato che non ci interessa.

Per chi ha un router alice, questi dati saranno:

- IP router: 192.168.1.1
- IP computer: 192.168.1.x Dove x sarà un numero da due a 255.

Nota bene: quando sono collegati più computer al router, non ci possono essere due computer con la x uguale, quindi, i primi tre numeri saranno uguali e cambia solo il quarto.

Impostazione dei parametri della rete per Windows XP:

- Premere tasto Windows per aprire il Menu avvio.
- Scegliere impostazioni, sottomenu.
- Freccia destra per pannello di controllo e premere invio.
- Scegliere connessioni di rete e premere invio.
- Scegliere rete lan e premere alt più invio.
- Scegliere protocollo TCP/IP con freccia giù.
- Premere tab fino a proprietà e premere invio.
- Con freccia destra, scegliere usa il seguente indirizzo IP.
- Premere tab e scrivere l'indirizzo IP del computer che si sta configurando. Se è il primo, scrivere 192.168.1.2 - L'ultimo numero è il numero identificativo del computer.
- Premere tab e siamo su sub net mask. Premendo freccia su, assicurarsi che siano scritti i seguenti numeri: 255.255.255.0
- Premere tab e scriviamo l'IP del router: 192.168.1.1
- Premere tab due volte e scriviamo il DNS principale che è: 212.216.112.112 Questo è un DNS di Telecom, ma se si volesse inserire un DNS universale, scriveremo 8.8.8.8 - Da tener presente che Telecom, ma anche gli altri gestori, per ogni zona ha i suoi DNS.
- Premere tab e scrivere il DNS secondario che sarà: 8.8.8.4 oppure 8.8.4.4 anch'essi universali
- Premere Tab fino al pulsante OK e premere invio.
- Premere tab fino a chiudi e premere invio.
- Premere alt più F4 fino a chiudere tutte le finestre.

Come abbinare una porta UDP e TCP ad un indirizzo IP per un router Alice gate w2plus con Voip.

Da uno dei computer della rete, ma vale anche se abbiamo un solo computer, apriamo Internet Explorer e aperto la barra degli indirizzi con control più O, scriviamo l'indirizzo del router, quindi, per quelli Alice in esame, scriveremo: 192.168.1.1 e premiamo invio.

Se il router è dotato di password, digiteremo la password e premiamo invio.

Se il router non ha una password impostata, si apre la home page del router, la stessa che si apre anche dopo l'immissione della eventuale password.

Sulla home page troviamo le informazioni della nostra linea ADSL con tutti i parametri di riferimento, compreso se la linea è attiva e a quale velocità siamo connessi.

Se con freccia giù scorriamo la pagina, ad un certo punto troveremo un elenco di link che sono:

- Porte USB.
- Alice Voce.
- Port Mapping
- DNS Dinamico.
- Firewall.
- Strumenti.
- Assistenza 187.
- Accesso.

Selezioniamo port mapping e premiamo invio, per entrare nella pagina che ci consente di gestire le porte, abbinandole, per ogni computer, al suo indirizzo IP.

Poiché può capitare che Jaws non vede come link le etichette di cui sopra, basta selezionare la scritta e premere invio.

Nella pagina che si apre, troviamo delle tabelle che servono a poter gestire le impostazioni di diverse cose, ma noi utilizzeremo solo quella delle porte. Tali tabelle sono:

- La prima tabella Serve per le porte da aprire per applicazioni gaming.
- La seconda tabella per il range di porte configurate.
- La terza tabella port mapping configurate.
- La quarta tabella Virtual server per protocollo internet.
- La quinta tabella Virtual server personalizzato.
- La sesta ed ultima tabella è quella che ci interessa.

Questa tabella di default è vuota e, fino a quando non avremo configurato qualche porta, rimarrà tale. Per capirci, è una tabella vuota i cui campi servono a fare delle scelte o a scrivere dei dati, quindi, da riempire con i dati delle porte da aprire in funzione del computer (IP).

In sintesi, appena abbiamo raggiunto la pagina per la mappatura delle porte personalizzata, ci portiamo sull'ultima tabella. Se quando arriviamo all'ultima tabella scorriamo le celle con freccia giù, troveremo per prime le intestazioni che sono:

- Nome.
- IP destinazione.
- Tipo Porta.
- Porta Interna.
- Porta Esterna.
- Stato e Modifica.

Premendo freccia giù, passiamo su queste etichette, quindi, nome, IP destinazione, tipo porta, eccetera. Poi, continuando a premere freccia giù, troveremo i campi della tabella dove faremo le scelte o scriveremo nei campi editazione i dati occorrenti.

Se usiamo una versione di Jaws che ha le maschere automatiche, non abbiamo bisogno di attivare e disattivare le maschere ogni volta, altrimenti per scrivere attiveremo le maschere e dopo aver scritto i dati occorrenti, le disattiveremo. Vediamo come comportarci:

1. Quando siamo sul primo campo editazione scriviamo il nome della porta e possiamo inserire un nome qualunque. La cosa migliore, però, è scrivere il numero della porta, per esempio: 4662, ammesso che si stia configurando tale porta.
2. Con freccia giù e dopo aver disattivato le maschere per chi le deve attivare, ci spostiamo sul campo dell'IP da associare alla porta. Qui troviamo scritti 4 zeri. Possiamo scrivere al posto degli zeri i numeri che compongono l'indirizzo IP, quindi, se si tratta del primo computer, o del solo computer connesso al router, scriveremo 192.168.1.2
3. Premiamo di nuovo freccia giù e siamo su una casella combinata che contiene tutti gli indirizzi associati ai vari computer connessi o che si sono connessi al router, ammesso che sono stati connessi al router altri computer. Tale casella non è completamente accessibile, tanto è vero che, se si apre la casella combinata, appena si sceglie con freccia giù, si esce dalla casella e ci ritroviamo di nuovo ad inizio pagina o in un punto distante dalla tabella che stiamo compilando. Inoltre, ritroveremo scelto il primo elemento. Se si deve scegliere il secondo elemento in elenco, si deve riaprire la casella combinata e premere freccia giù. Ripetere fino a quando non abbiamo raggiunto l'IP da associare alla porta scelta. Questo procedimento non è molto pratico, quindi, conviene scrivere direttamente nel campo precedente l'IP del computer per il quale si sta configurando la porta, come spiegato nel punto precedente.
4. Premere freccia giù per andare sul successivo campo. E' il campo editazione per immettere il numero della porta interna. Per l'esempio fatto, scriveremo: 4662.
5. Premere freccia giù e siamo sul secondo campo editazione, dove dobbiamo inserire il numero della porta esterna. Ripeteremo il numero di porta. Come da esempio, scriveremo di nuovo: 4662.
6. Premendo freccia giù, ci portiamo sul campo successivo, dove troviamo una casella combinata con la possibilità di scegliere TCP, UDP, Tutte. sceglieremo TCP.
7. Con freccia giù ci portiamo sul pulsante configura e premiamo invio.
8. La procedura ci chiede di confermare e noi confermiamo premendo invio sul comando di conferma.
9. Ci chiede di continuare e noi continuiamo, quindi, premiamo invio sul comando continua.
10. Si riapre la finestra precedente e si trova in fondo alla pagina, in una tabella, la porta configurata.

Ripetiamo la stessa procedura per configurare la porta UDP e faremo come segue:

1. Quando siamo sul primo campo editazione scriviamo il nome della porta. La cosa migliore, come detto sopra, è scrivere il numero della porta, per esempio: 4672, ammesso che si stia configurando tale porta.
2. Con freccia giù, ci spostiamo sul campo dell'IP da associare alla porta. Qui troviamo scritti 4 zeri. Scrivere al posto degli zeri i numeri che compongono l'indirizzo IP, quindi, scriveremo lo stesso indirizzo IP della porta precedente: 192.168.1.2
3. Premiamo di nuovo freccia giù e siamo sulla casella combinata che contiene tutti gli indirizzi associati ai vari computer connessi o che si sono connessi al router. Per i motivi indicati sopra, questo campo lo saltiamo.
4. Premere freccia giù per andare sul successivo campo. E' il campo editazione per immettere il numero della porta interna. Per l'esempio fatto, scriveremo: 4672.
5. Premere freccia giù e siamo sul secondo campo editazione, dove dobbiamo inserire il numero della porta esterna. Ripeteremo il numero di porta. Come da esempio, scriveremo di nuovo: 4672.
6. Premendo freccia giù, ci portiamo sul campo successivo, dove troviamo una casella combinata con la possibilità di scegliere TCP, UDP, Tutte. sceglieremo UDP.
7. Con freccia giù ci portiamo sul pulsante configura e premiamo invio.
8. La procedura ci chiede di confermare e noi confermiamo premendo invio sul comando di conferma.
9. Ci chiede di continuare e noi continuiamo, quindi, premiamo invio sul comando continua.
10. Si riapre la finestra precedente e si trova in fondo alla pagina, in una tabella, la porta configurata, assieme alla tabella precedente.

Se si devono aprire altre porte per altri computer, ripetere le procedure sopra descritte e, cambiando i numeri delle porte, si associano tali porte TCP e UDP all'IP del computer che interessa.

Nota bene: siccome tutti gli indirizzi IP sono composti da 4 numeri separati da punti fermi, è da tenere presente che in certe occasioni i punti fermi non li dobbiamo digitare. Infatti, quando il numero, e parlo di uno dei quattro numeri che compongono l'indirizzo IP,è composto da tre cifre, il sistema si sposta in automatico al campo successivo dove dobbiamo digitare il numero successivo dell'indirizzo IP. Se le cifre sono meno di tre, quindi una o due, se digitiamo anche il punto fermo, la procedura si sposta direttamente al campo successivo dell'indirizzo IP.

Terminata la configurazione delle porte, si può uscire premendo alt più F4. Se si utilizza una password per entrare, si consiglia di uscire facendo il log out con il comando apposito.

************

Per ulteriori informazioni, scrivere a: Raffaele Di Donato Oppure a: Nunziante Esposito

VAI ALLE RUBRICHE