Vai ai contenuti | Vai alle rubriche

### Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti

ONLUS
via Borgognona, 38 - 00187 Roma. Tel: 06.69.98.81, - Fax: 06.67.86.815, - numero verde: 800 682 682, - Partita IVA. 00989551007.

VAI AGLI ARTICOLI

UICIECHI.IT: LUGLIO-AGOSTO 2007 - Numero 7-8.

REGISTRATORE DA TAVOLO PRODOTTO DALLA APH.

Dal CNT.

È un registratore-riproduttore di altissima qualità e rendimento. Può essere usato come registratore portatile oppure da tavolo, anche se il suo peso non è molto contenuto. Grazie al suo ampio altoparlante, ha una riproduzione di cassette di qualità eccellente. L’apparecchio è in grado di registrare su 2 o 4 piste a velocità 1-7/8 pollici al secondo oppure 15/16 pollici al secondo. Possiede un microfono incorporato, ma può essere anche adoperato con microfono esterno. In fase di riproduzione, oltre a sfruttare le caratteristiche di economicità di spazio indicate nella fase di registrazione, permette anche, volendo, un ascolto con velocità regolabile. Questa caratteristica mette in condizione l’utilizzatore di ascoltare la riproduzione di un nastro con diverse velocità, a seconda del grado di attenzione richiesto o della capacità di assimilazione dell’utilizzatore medesimo.
L’apparecchio registra in modalità mono ma, in fase di riproduzione, può leggere anche cassette stereo, se utilizzato con la cuffia. Esso permette all’utilizzatore di inserire nelle registrazioni dei segnali acustici che consentono, in fase di ricerca, il facile raggiungimento del punto da ascoltare desiderato.
Il registratore-riproduttore è dotato di batteria ricaricabile interna e di cavo di alimentazione da rete, cassetta con il manuale d’uso in inglese, manuale d’uso in scrittura comune in inglese e in scrittura Braille in italiano, una borsa-contenitore per il trasporto del registratore e cassette varie. La borsa può essere portata a tracolla.
Caratteristiche tecniche:
Peso: circa kg 1,7;
Dimensioni: cm 30 x 8 x 23;
Alimentazione: a batteria interna o da rete attraverso il suo cavo, che, quando non utilizzato, può essere ritratto in un apposito vano del registratore (il collegamento all’alimentatore da rete non sfrutta la batteria interna, ma, contestualmente, alimenta l’apparecchio e ricarica la batteria interna).
Garanzia: 24 mesi.
Consegna: 30 gg. data ordine.
Pagamento in contrassegno.
Spese di spedizione a carico del destinatario.
Dimostrazioni pratiche presso le nostre sedi.
Prezzo: € 365,00 + IVA.