CONTAGOCCE ELETTRONICO PIPSIMED CARETEC.

Dal CNT.

Ô un piccolo apparecchio dotato di cellula fotoelettrica che permette al cieco di contare le gocce che vengono scaricate dal contenitore delle stesse in
un bicchiere. Ci• avviene attraverso l'emissione di un beep per ogni goccia prelevata. Il funzionamento Š estremamente semplice. Il contagocce Š dotato
di 10 bicchieri in plastica dura.
Caratteristiche tecniche:
Peso: circa g 180;
Dimensioni: cm 11,5 x 6,5 x 9;
Alimentazione: batteria alcalina da 9 V.
Nella confezione Š compreso manuale d'uso in scrittura Braille.
A richiesta, il contagocce pu• essere fornito con un segnalatore tattile, che si muove ogni volta che viene espulsa una goccia. Questo sistema pu• essere
particolarmente utile per i sordo-ciechi.
Garanzia: 24 mesi.
Consegna: 30 gg. data ordine.
Pagamento: in contrassegno.
Spese di spedizione a carico del destinatario.
Dimostrazione pratica presso le nostre sedi.
Prezzo: _ 172,00 + IVA.
