VAI AGLI ARTICOLI

UICIECHI.IT: LUGLIO-AGOSTO 2011 - Numero 7-8.

Star 40. Capitolo 11.

Di Giuseppe Servidio.

***************

Manuale originale adattato per Uiciechi.it.

Capitolo 11: risparmio energia e uso come display con il DOS.

***************

Quando il Braille Star 40 opera alimentato a batteria, interviene un sistema appositamente costruito per risparmiare il massimo dell’energia possibile. Ogni volta che è possibile vengono disattivati vari componenti del Braille star 40 per ottenere il massimo risparmio di energia.

Se non viene premuto alcun tasto per un tempo che potete impostare a piacimento, esso entrerà nella modalità “Sleep Mode”.

In questa modalità il display Braille viene spento e molti dei componenti elettronici vengono disattivati.

Appena premete un tasto il Braille Star 40 si riaccenderà in una frazione di tempo e sarà subito pronto a lavorare.

Vi accorgerete di essere pronti al suo utilizzo perché riappariranno i punti sopra al display Braille.

Nella sezione riguardante le modalità di configurazione sono contenuti Ulteriori chiarimenti sul settaggio del risparmio di energia.

Braille Star 40 come display Braille sotto DOS.

Se volete usare il Braille Star 40 come display Braille, connettete il cavo d’interfaccia alla porta seriale del vostro computer.

Troverete una descrizione di questa procedura nella sezione 2.4.

Caricate il programma BW-PRO digitando `{bwp}` nella linea di comando sotto DOS.

Questo fa si che il Braille Star 40 passi automaticamente alla modalità PC e apparirà sul display Braille la linea corrente contenente il cursore.

Notate che l’interfaccia USB non è supportata dal sistema operativo MS DOS.

Se volete utilizzare il Braille Star 40 sotto Windows o Linux, dovete avere un programma speciale chiamato screen-reader.

Le operazioni con il Braille Star 40 utilizzato come display sotto Windows sono descritte nella sezione 8.1, prendendo come esempio lo screen-reader Jaws per windows.

Nella sezione 8.2 viene spiegato come lavorare con il programma BW-PRO sotto DOS.

***************

Per eventuali chiarimenti, scrivere a: Giuseppe Servidio

VAI ALLE RUBRICHE