Crucial rinnova memorie RAM e SSD.

Di Zeus News.

Dall'SSD ultrasottile alle RAM da 8 Gbyte per tutte le esigenze, passando per la cache SSD per hard disk, Crucial arricchisce il proprio catalogo di importanti novità.

Adrenaline Solid State Cache SolutionCrucial ha aggiornato il proprio catalogo introducendo tre importanti novità: una soluzione per abbinare l'efficienza di un SSD a un disco rigido tradizionale, una versione ultrasottile dell'unità SSD m4 e i nuovi moduli di RAM Ballistix da 8 Gbyte.

Gli hard disk che integrano un'unità SSD con funzioni di cache per l'accesso ai dati usati più di frequente non sono ormai più così rari, ma ciò che finora mancava era la possibilità di ottenere gli stessi benefici di un dispositivo integrato abbinando un SSD da usare come cache a un disco già esistente.

Crucial ha colmato questa mancanza presentando la soluzione Adrenaline Solid State Solution Cache.

Si compone di un SSD m4 da 50 Gbyte, di una staffa di adattamento da 3,5 pollici e dell software Adrenaline che posiziona in maniera intelligente i file più frequentemente utilizzati nel SSD e mantiene invece i file usati meno spesso nel disco rigido.

L'aggiornamento di qualunque sistema con Adrenaline è un processo semplice: è necessario soltanto collegare l'unità SSD alla scheda madre con un cavo SATA standard, avviare il computer, quindi installare il software di gestione della cache.

Il software, eseguito in background senza che l'utente debba occuparsi della sua gestione, si occupa di combinare il disco rigido esistente del cliente con la cache a stato solido in un unico sistema di memorizzazione.

Diventa così possibile unire le alte prestazioni di un SSD con l'elevata capacità di un hard disk esistente, e il tutto a costi accessibili.

L'Adrenaline Solid State Cache Solution di Crucial è coperta da una garanzia limitata di tre anni e la sua disponibilità è prevista nel primo trimestre del 2012.

L'unità SSD m4 Ultra-Slim da 7 millimetri

L'unità SSD m4 Ultra-Slim è un disco a stato solido spesso soltanto 7 millimetri, che fornisce però le stesse prestazioni della versione da 9,5 millimetri ed è dedicata ai laptop in generale e agli ultrabook in particolare.

È disponibile in versioni da 64, 128, 256 e 512 Gbyte: quello da 512 Gbyte è uno dei tagli più grossi per unità spesse solo 7 millimetri, siano esse a stato solido o meccaniche.

Tra le migliorie apportate a questa versione sottile ci sono i ridotti tempi di avvio e caricamento delle applicazioni, il che si traduce in un'elaborazione più efficiente.

L'ultima novità riguarda l'introduzione dei moduli da 8 Gbyte delle memorie Ballistix Sport, Tactical ed Elite.

Un modulo Crucial Ballistix Elite

Disponibili nei moduli DDR3-1600MHz e DDR3-1866MHz a bassa latenza, i moduli Ballistix possono essere installati in configurazioni fino a 64 Gbyte (a seconda della capacità del sistema), anche sulla recente piattaforma Intel X79.

Il modulo Ballistix Sport 8GB DDR3-1600MHz è dedicato agli utenti mainstream e agli appassionati di PC in generale. Questa serie offre tempi e tensioni standard e punta a offrire la massima stabilità e compatibilità con il sistema.

Per i giocatori, gli utenti esperti e gli appassionati di prestazioni ci sono invece i moduli Ballistix Tactical DDR3-1600MHz: offrono una una latenza più bassa e supportano la tecnologia Extreme Memory Profile (XMP) di Intel, che consente una facile configurazione.

Le memorie Tactical si distinguono per il PCB nero e il dissipatore ottimizzato per migliorare le prestazioni termiche.

Infine, per gli overclocker estremi e gli utenti avanzati, ci sono le Ballistix Elite DDR3-1866MHz (sempre disponibili in tagli da 8 Gbyte).

Anche queste sfruttano la tecnologia XMP di Intel e dispongono di un voluminoso dissipatore in alluminio estruso; si distinguono per il PCB nero la presenza di sensori termici integrati per il monitoraggio in tempo reale della temperatura, che avviene tramite il programma Ballistix Memory Overview Display (MOD).

Tutte le memorie Ballistix sono coperte da una garanzia limitata a vita.

Zeus News.


